|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **现场复核记录**  **（表1-1）** | | | | **编 号** | | GZ-FH-2025-001 |
| **项目名称** | | 历史文物建筑修缮示范项目 | | **复核日期** | 2025年1月25日 | |
| **设计文件：**  **原形制、原结构、原材料、原工艺** | | | 该建筑为清代传统四合院，采用传统木构架结构，屋面铺设青瓦，墙体为青砖砌筑。建筑整体保存状况良好，具有典型的北方建筑特征。梁柱结构稳固，雕刻工艺精美，体现了传统建筑的精湛技艺。 | | | |
| **设计文件：**  **病害和残损** | | | 1. 正房屋顶西南角约2平方米范围内瓦片出现松动和部分破损；2. 东厢房南墙根部发现长约1.5米的沉降裂缝，宽度2-3毫米；3. 垂花门彩画出现褪色和局部剥落现象，面积约0.8平方米；4. 院内传统石板路面有多处松动，存在安全隐患。 | | | |
| **设计文件：**  **修缮做法和工程量** | | | 1. 对松动破损瓦片进行清理更换，采用同规格传统青瓦，确保屋面完整性和防水功能；2. 对墙体裂缝进行详细监测，采用传统灰浆材料进行修补，保持墙体结构稳定；3. 彩画修复按照传统工艺进行，使用矿物颜料恢复原有色彩；4. 重新铺设松动石板，恢复院内道路的安全通行。 | | | |
| **签**  **字**  **栏** | **项目负责人** | | **复核人员** | | | |
| 李建筑师 | | 王专家、张工程师 | | | |

注:除文字记录复核情况外，另附照片说明。